El Adafruit Bluefruit LE UART integra un shield (MDBT40 de raytac) en su tarjeta de desarrollo que contiene el BLE nRF51822 de Nordic Semiconductor, la cual se utiliza en el primer prototipo

